娄底职业技术学院

丘陵山区智能农机湖南省高等职业学校应用技术创新中心项目建设

采

购

需

求

**机电工程学院**

**2025年7月**

**丘陵山区智能农机湖南省高等职业学校应用技术创新中心项目建设**采购需求

一、项目概述

本项目为丘陵山区智能农机湖南省高等职业学校应用技术创新中心建设采购项目。采购内容为55寸拼缝低亮液晶拼接屏、文件资料柜，组合办公桌，会议桌，集成铝扣板吊顶与顶灯，打印机，办公凳等，具体采购内容详见附件。

1. 预算控制价：110845元

三、采购方式：**询价采购**

四、对投标人的要求

(一)投标人基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资质条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：

6.法律、行政法规规定的其他条件。

(二)根据《湖南省财政厅关于政府采购促进中小企业发展有关措施的通知》以上基本资格条件中的2.3.4.5证明文件可以以承诺方式递交，如果是承诺方式，请提供《湖南省政府采购供应商资质承诺函》

（三）投标人必须有相关资质，提供有效的法人营业执照副本复印件。

五、供货时间或完成时间的要求

（一)供货地点：娄底职业技术学院智能制造大楼一楼大厅局部和101房。

（二）供货时间：在合同签订后　45　天内，供货商应将本项目设备设施完成安装、调试、验收等全部工作。

（三）验货要求：不接受邮寄货品，并要求一次性供货。中标人及时提交送货验收申请，采购方接到提交申请后及时组织验收，按国家有关产品生产规范、质量检评标准、预算清单、具体使用要求及实际安装完成验货验收。

六、对投标产品的要求

（一）所提供商品必须达到国家质量标准，按国家规定实行“三包”服务，即在质保期内，采购方正常使用中标人所供商品而出现质量问题时中标人负责对商品包修、包换、包退。

（二）投标人应保证提供的合同货物是生产厂商原造的，全新、未使用过的正规产品，并符合本项目招标文件规定的数量、质量、性能和规格的要求。投标人应保证其货物经正确安装，正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

（三）所提供货物环保等级要求达到国家环保标准。

（四）项目相关仪器设备应全部在指定地点安装并调试合格。

（五）技术上（技术参数以外）的要求

投标人应提供三维场景立体渲染图，所提供的合同货物，技术参数应符合采购清单要求。

（六）报价要求

总价不能超过项目预算控制价，分项报价不能超过分项控制价，并说明品牌、产地、规格型号。

七、付款方式

本项目经验收合格后，三个月内付合同总金额。

八、售后服务

验收时需提供厂家的质保函，自通过验收之日起，质保按厂家规定执行，投标时注明质保期限。质保期内所有硬件设备如有任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外）要求在24小时内免费上门更换；硬件质保期满以后，如果要更换只收成本费。

九、其它

技术参数详见附件，所有报价为含税价，包括货物运输及税费等一切费用。如有疑问咨询联系人：田老师　电话：13637382093　。

机电工程学院

2025年7月9日

附件1

丘陵山区智能农机湖南省高等职业学校应用技术创新中心建设所需物资清单及报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 控价单价 | 控价总价 | 报价单价 | 报价总价 | 建议品牌 |
| 1 | 55寸拼缝低亮液晶拼接屏 | 型号 DS-VW55/UX 关键材料：面板制造商 CSOT，面板型号 MG5461B01-2 显示参数：显示尺寸55inch；外形尺寸：1213.56 W mm × 684.30 H；屏幕可视区域 1209.6 (H) mm × 680.4 (V) mm；背光源类型 LED直下式背光源；像素间距 0.63 mm 物理拼缝 3.5 mm；边框宽度 2.3 mm（左/上），1.2 mm（右/下）；物理分辨率 1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 亮度 500 cd/m2；可视角 178°（水平）/178°（垂直），色深度 8 bit，16.7 M，对比度 1200 : 1，响应时间 7.5 ms (G to G) 色域 72% NTSC。 表面处理 Haze 25% 系统参数：平台方案 Mstar V53，主板型号 70326 接口参数：音视频输入接口 HDMI×1, DVI×1, VGA×1, USB×1 音视频输出接口 无； 控制接口 RS-232 IN×1, RS-232 OUT×1。 电源参数：电源 110~240 VAC, 50/60 Hz；功耗 ≤ 180 W 待机功耗 ≤ 0.5 W 电源型号 HPLE200P-55 适用运行环境：工作温度 0°C~40°C；工作湿度20%～80%RH（无冷凝水）；存储温度-20°C~60°C；存储湿度20%～80% RH（无冷凝水） 通用参数：外壳材料 SECC，安装孔距 600 (H) mm × 400 (V) mm，产品尺寸1213.56(W)mm×684.30(H)mm×79.69 (D)mm；包装尺寸1300(W) mm×825(H)mm×274(D)mm（双包纸箱），净重14.8 kg±0.5 kg（单台设备），毛重36.7kg±0.5 kg（双包）。 | 台 | 6 | 3000 | 18000 |  |  | 海康威视/利亚德/一米云 |
| 2 | 拼接屏明装支架与包边 | （1）55英寸壁挂支架+拼接屏包边支架参数：55英寸壁挂支架：6个拼接屏支架。  （2）55英寸壁挂支架定制外侧包边： 参考尺寸：长3.64\*高2.05\*  适用规模：适合5行10列以内的拼接壁挂支架  安装标配物料，含膨胀螺丝，电源线，插线板，PVC线管等  支持现场扩容 | 套 | 1 | 5250 | 5250 |  |  | 定制 |
| 3 | 文件资料柜 | E1级环保板材  风格：现代风组合柜 材质：多层实木  颜色：灰白色 参考尺寸：800\*390\*1800mm  木材部分:三聚氰胺板 防火、抗、防水漫泡，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，表面平滑光洁，容易维护清洗。  屏风金属:铝合金，坚固可靠。静电喷涂处理，高雅美观抗腐蚀。  拉手金属:不锈钢，表面处理(杜绝塑料、木质拉手)，美观耐用。 | 套 | 3 | 1550 | 4650 |  |  | 旭顺办公家具/铭腾办公家具/稳业办公家具 |
| 4 | 书架柜与荣誉证书组合柜 | 风格：现代风组合柜 材质：多层实木 颜色：灰白色 功能：荣誉证书格内带led灯带。 尺寸：长4000\*宽2000\*高400  其他参数：柜体采用18多层实木板，1.0厚PVC边条高温封边，粘合度高不宜开胶美观耐用。采用三合一链接表面无孔洞，门板合页采用液压缓冲合页开关门无噪音。 | 组 | 1 | 6450 | 6450 |  |  | 旭顺办公家具/铭腾办公家具/稳业办公家具 |
| 5 | 应用技术创新中心大字制作 | 丘陵山区智能农机应用技术创新中心（大字加相关企业信息中字）等内容  尺寸：11\*2.4 材质：1.5PVC+UV3印刷亚克力 | 套 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 定制 |
| 6 | 文化建设（农机元素） | 尺寸： 6\*2.4 材质：1.5PVC+UV3印刷亚克力  含设计排版，安装辅材  环保固定胶，自贡螺丝 | 套 | 1 | 4800 | 4800 |  |  | 定制 |
| 7 | 组合办公桌 | 6工位现代风组合办公桌带抽屉柜 材质：多层实木 颜色：灰白色 尺寸：长1200\*宽600\*高750mm x8位，台面上隔板20公分高。  木材部分:三聚氰胺板 防火、抗、防水漫泡，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，表面平滑光洁，容易维护清洗。 | 套 | 1 | 6100 | 6100 |  |  | 定制 |
| 8 | 会议桌 | 尺寸：4.4米长\*1.5米宽 | 套 | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 定制 |
| 9 | 沙发一套 | 三人位沙发一套 材质：麻布，海绵， 参数：45密度高回弹海绵 尺寸：1880x850x700  抗皱，不起球，防滑等其他功能 | 套 | 1 | 3980 | 3980 |  |  | 定制 |
| 10 | 茶几一套 | 茶几台材质：玻璃台面面板 尺寸：1000\*500  坚固耐用，玻璃+岩板，  边缘圆角，双层置物。 | 套 | 1 | 880 | 880 |  |  | 旭顺办公家具/铭腾办公家具/稳业办公家具 |
| 11 | 办公凳 | 人体工学办公椅  颜色：黑灰色 参数：椅子骨架为E1级异形弯板，足厚12mm; 材质：纳帕纹优质西皮；多功能飞机托盘；三级过测试汽杆；承载1000KG以上五金钢脚，静音耐磨电镀脚轮；  人体工学护腰靠背轻松办公  透气网格 | 条 | 14 | 580 | 8120 |  |  | 旭顺办公家具/铭腾办公家具/稳业办公家具 |
| 12 | 8路超高清解码器 | 超高清解码器  • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入  视频输出  • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口260 W  • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出  视频编解码  • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码  • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换  • 最大支持3200w分辨率解码，具有128个解码通道，支持64路200W，或128路720P视频同时解码上墙 | 套 | 1 | 4500 | 4500 |  |  | 海康威视/利亚德/一米云 |
| 13 | 门口方形挂牌 | 尺寸：0.2\*0.3米 材质：1.5PVC+UV3印刷亚克力  含设计排版，安装辅材  环保固定胶，自贡螺丝 | 块 | 1 | 660 | 660 |  |  | 定制 |
| 14 | 应用技术创新中心简介挂牌 | 尺寸：1.2\*0.8 材质：1.5PVC+UV3印刷亚克力  含设计排版，安装辅材  环保固定胶，自贡螺丝 | 块 | 1 | 960 | 960 |  |  | 定制 |
| 15 | 窗帘 | 全遮光(90%以上、无甲醛，无荧光增白剂，无致癌芳香胺），风格:简约现风，原料成分:涤纶  参考尺寸:窗子尺寸8米长\*4米高左右;做2套窗帘杆安装。 | 套 | 2 | 1040 | 2080 |  |  | 定制 |
| 16 | 集成铝扣板吊顶与顶灯 | （1）集成铝扣板吊顶  参数：600x600铝扣板，总宽8米，长11.7米。高5.1，顶部下来1.2米左右。  铝扣板厚度：0.8mm 材质：铝 含：38主龙骨，100三角龙骨，收边条，丝杆，38快吊等辅材全套。 专用集成吊顶led平板灯。 （2）顶灯参数：108瓦节能防眩无频闪led灯，共8个顶灯。 | 套 | 1 | 13800 | 13800 |  |  | 定制安装/容声集成吊顶/楚楚吊顶/宝兰BOLN |
| 17 | 打印机 | CM2100ADW-带输稿器+打印/复印/扫描+自动双面+USB+有线网络+无线网络，彩色激光多功能一体机打印/复印/扫描，支持平板式+馈纸式扫描，自动进稿器标配，‌打印速度‌：黑白/彩色：A4幅面20页/分钟，LTR幅面21页/分钟，移动办公‌：支持微信小程序、奔图App及AirPrint无线打印。 | 台 | 1 | 3390 | 3390 |  |  | ‌得力/华为/奔图 |
| 18 | 交换机 | 全千兆16口交换机  提供16个10/100/1000Mbps RJ45端口所有端口均支持线速转发，拥有高速的带宽处理能力是中小型网络场景下高性能、低延迟长时间稳定运行的理想之选。  含安装调试，网线，电源线，插线板，水晶头. | 台 | 1 | 880 | 880 |  |  | TP/海康威视/水星 |
| 19 | 路由器 | 核心性能‌  ‌无线标准‌：全系支持Wi-Fi 6（802.11ax）标准，双频并发速率达2976Mbps；  ‌频宽支持‌：多数机型支持160MHz大频宽，实现满血性能24；  ‌OFDMA技术‌：2.4GHz/5GHz双频段均支持上下行OFDMA，优化多设备并发传输效率  Mesh扩展‌：可实现一键无线/有线  ‌智能调优‌：自动射频调优（信道/功率优化）+ 弱信号设备剔除功能15；  ‌漫游技术‌：基于802.11kvr协议实现毫秒级切换，提升高密度场景体验 | 台 | 1 | 680 | 680 |  |  | TP/水星/华为 |
| 20 | 网线 | 超六类网线  线芯规格‌ 采用23AWG单芯裸铜导体，线芯直径0.50mm，绝缘层外径1.02mm，整线外径约6.53mm  使用阻燃型低烟无卤（LSZH）材料，符合安全环保要求  符合TIA/EIA-568-B.2-1标准及ISO/IEC 11801规范，电气性能超越Cat6基础要求 | 米 | 200 | 3 | 600 |  |  | 康普/海康威视/罗格朗 |
| 21 | 插线板 | 3孔8位插线板  线缆长度‌：常见规格包括1.5米  外壳需采用耐高温PC工程塑料（耐温≥750℃）适合桌面低功率场景，需符合新国标并通过3C认证。 | 个 | 10 | 78 | 780 |  |  | 公牛/子弹头/飞利浦 |
| 22 | 电源线 | 2\*1.5平方耐火电缆。  绝缘层环保聚氯乙烯材料耐磨损，  抗老化，阻燃PVC材质。 | 米 | 200 | 3 | 600 |  |  | 众利讯/安润达/易通 |
| 23 | 音响线 | 无氧铜1.5平方，  环保聚氯乙烯材料耐磨损，  抗老化，阻燃PVC材质。 | 米 | 200 | 5 | 1000 |  |  | 安普中讯 |
| 24 | Hdmi高清线 | 拼接屏链接至会议桌的电脑使用高清线35米 | 米 | 35 | 25 | 875 |  |  | 杉木林/金佳佰业/绿联 |
| 25 | 拼接屏无线投屏器 | 分辨率：4k/60hz画质，支持PC端，手机端，笔记本电脑等，接口：HDMI  收发接收器，Type-C/HDMI双接口，多设备自由切换，部分方案需局域网支持，选择5G频段传输设备减少信号干扰。 | 台 | 1 | 1280 | 1280 |  |  | 绿联/TP/倍思 |
| 26 | 会议功放无线话筒音响套 | 含功放一台，防啸叫反馈抑制器，无线话筒一拖二接收设备+2只无线话筒麦克风+吸顶音响5个或音柱套装 | 批 | 1 | 4850 | 4850 |  |  | 先科/香歌/锋乐 |
| 27 | 网络设备柜22U | 规格：600\*600\*22U、1.2米高  配置：一块固定板，一个8位电源，风扇单元一个，螺钉20套  描述：前门钢化玻璃，后门钣金门 | 台 | 1 | 1680 | 1680 |  |  | 图腾/华伟/海威 |
| 28 | 设备搬迁 | 从双峰农友集团运装设备至娄底职业技术学院智能制造大楼，运输方式：货车托运，共托运3台设备：1GZ-230B履带自走式旋耕机（3510\*2510\*2750）、4LZ-1.0X全喂入谷物联合收割机（3130\*1770\*1590）、  2Z系列插秧机（2140\*1500\*870） |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 所搬运的3台设备，归属权为农友集团，使用权归娄底职院，使用期限5年，使用结束后，搬回农友集团费用由我院承担 |
| 合计： | | | | | | 110845元 |  |  |  |

附件2

**湖南省政府采购供应商资格承诺函**

本公司独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)，本公司企业规模为:大型□中型□小型□微型□

□本公司自愿入驻湖南省政府采购电子卖场，遵守《湖南省政府采购电子卖场管理办法》(湘财购〔2019〕27 号)，如违反承诺，同意金融机构将增信保证划缴国库(非电子卖场采购活动项目不需勾选)。

公司(单位)名称(盖章)

\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

机构代码、注册登记机构、日期、有效期、注册资本、地址、经济行业、经济性质

法定代表人(负责人)姓名(签字)、身份证号、手机号:

授权代表人姓名(签字)、身份证号、手机号: